

**FORMULARIOS**

**MÉTODO:**

**COMPARACIÓN DE PRECIOS**

**CATEGORÍA:**

**BIENES**

|  |  |
| --- | --- |
| ***EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ENDE***  ***PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA***  ***PRÉSTAMO 4633/BL-BO*** | ***ADQUISICION DE DRONE PARA EL PROYECTO CONST. LINEA DE TRANSMISION INTERCONEXION SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN***  ***PEIE-53-CP-B-***  ***CP-BID-ENDE-PEIE.2023-14***  ***Cochabamba, 17 de julio de 2023*** |

* 1. Especificaciones Técnicas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO. DE ÍTEM** | **NOMBRE DE LOS**  ***BIENES Y SERVICIOS CONEXOS/***  ***SERVICIOS*** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS**  **PEDIDO** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS**  **OFRECIDO** |
| *1* | *DRONE RTK* | |  |  | | --- | --- | | **ESPECIFICACIÓN** | **CARACTERISTICAS** | | Tipo | Vehículo aéreo no tripulado – DRONE | | **Aeronave** | | | Altitud máxima de despegue | 6000 mts. o superior | | Velocidad máxima de ascenso | 8 m/s o superior | | Velocidad máxima de descenso | 4 m/s o superior | | Velocidad máxima de vuelo horizontal | 20 m/s o superior | | Velocidad máxima de vuelo (sin viento) | 20 km o superior | | Ángulo de inclinación máximo | 30° o superior | | Velocidad angular máxima | 120°/s o superior | | Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 35 min. o superior | | Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 30 min. o superior | | Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 40 ℃ | | Máxima resistencia al viento | Despegue y aterrizaje  -25 mph o superior  -12 m/s o superior | | Almacenamiento interno | 8GB o superior | | Almacenamiento Externo (Memoria SD) | Hasta 256 GB o superior | | Precisión de Desplazamiento | Cuanto RTK está habilitado:  Vertical: ± 0.1 m.  Horizontal: ±0.1m.  Cuanto RTK no está deshabilitado:  Vertical:  ±0.1m (con posicionamiento visual en normal operación)  ±0.5m (con GNSS en operación normal)  Horizontal:  ±0.3m (con posicionamiento visual en normal operación)  ±1.5m (con GNSS en operación normal) | | Sistema de sensores | Delantero, trasero, hacia arriba, hacia abajo, laterales | | **RTK** | | | GNSS de alta estabilidad de frecuencia única | GPS+BeioDou+GLONASS+Galileo | | RTK GNSS de alta precisión multisistema multifrecuencia | Frecuencia utilizados:  GPS: L1/L2;  GLONASS: L1/L2  BeiDou: B1/B2  Galileo: E1/E5  Tiempo de primer posicionamiento: < 50s  Precisión de posicionamiento:  Vertical 1.5 cm + 1 ppm (RMS);  Horizontal 1 cm + 1ppm (RMS) | | **GIMBAL** | | | Gimbal | Estabilización de tres ejes | | Rango mecánico | Inclinación: -135 ° a + 45 °; Rumbo: -100 ° a + 100 ° | | Rango de rotación controlable | Inclinación: -90 ° a + 30 °; Rumbo: -90 ° a + 90 ° | | Velocidad máxima de control (inclinación) | 300°/s o superior | | **Batería** | | | Capacidad | 7000 mAh o superior | | Tipo de Batería | LiPo | | Energía | 80 Wh o superior | | Cargador | 220 V  50 Hz o superior | | **Control Remoto** | | | Frecuencia de operación | 902-928 MHz (FCC)  2,400-2,4835 GHz  5,725-5,350 GHz | | Distancia máxima de transmisión | FCC ：15 km o superior  CE ：8 km o superior | | **Wifi** | | | Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz  5,725-5,850 GHz | | **Bluetooth del control remoto** | | | Protocolo | Bluetooth 5.0 o superior | | Frecuencia de operación | 2.400-2.4835 GHz | | **Pantalla del control remoto** | | | Resolución | 2340x1030 o superior | | Dimensiones | 6 pulgadas o superior | | Cuadros por segundo | 50 fps o superior | | Pantalla táctil | Multitáctil de 10 puntos | | **Batería de control remoto** | | | Tipo | Li-ion | | Capacidad nominal | 1900mAh | | Potencia nominal | 14W o superior | | Tiempo de funcionamiento | 2 horas aprox. (Brillo máx.)  3 horas aprox. (50% de brillo) | | Tiempo de carga | 90 min. aprox. | | **Especificaciones generales** | | | Almacenamiento interno | 8 GB + almacenamiento ampliable mediante tarjeta micro SD | | Puerto de salida de video | HDMI | | Tensión/corriente USB-A | 5V/2A | | Protección de ingreso | IP43 | | GNSS | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/NavIC/QZSS | | **Cámara** | | | Sensor | CMOS de 1 pulgada; 20 millones de píxeles efectivos | | Lente | FOV 82 ° Apertura F/ 2.8 – F/ 11 | | Rango ISO | Video: 100 – 44000 Foto: 100 – 6400 | | Velocidad de obturación | Modo foto:1/8000~8s | | Zoom | 1-16x (zoom sin perdida hasta 3x) | | Tamaño máximo de foto | 5472 \* 3648 (3: 2) 5472 \* 3076 (16: 9) 3840 \* 2160 (16: 9) | | Formato de imagen | JPG  12bits DNG  JPG+12bits DNG | | Modo foto | 5472x3076/P30/P25/P24  3840x2160/P60/P50/P48/P30/P25/P24  2720x1528/P60/P50/P48/P30/P25/P24  1920x1080/P60/P50/P48/P30/P25/P24 | | Formato de video | MP4, MOV | | Sistema de archivos de soporte | FAT32/exFAT | | **Equipo y Accesorios** | | | Equipo y accesorios mínimos a entregar | -Drone con módulo RTK y cámara 6k  -Mando del Drone con pantalla  -4 Baterías  -Módulo de carga para baterías  -Cargador de batería para vehículo  -Cable(s) de conexión para actualización y conexión con la PC si fuera necesario  -4 Hélices + 3 Hélices de repuesto  -micro SD de 32GB  -Caja rígida para transporte de accesorios y Drone  - Software de ajuste y etiquetado de imágenes | | **Datos Generales** | | | Garantía | Garantía mínima de 12 meses del Drone, además debe incluir un certificado de garantía impreso de parte del proveedor. | | Especificación adicional | -El dispositivo Drone ofertado y los accesorios deben ser nuevos, de fabricación original y marca reconocida.  -El proveedor debe brindar capacitación en sitio del manejo del equipo, uso de los accesorios y asistencia técnica durante el periodo de garantía. | |  |
|  | | | |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **ADQUISICIÓN DE DRONE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN**   1. **ANTECEDENTES.-**   La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), es una Empresa Pública, Nacional, Estratégica y Corporativa del Estado Plurinacional de Bolivia, con un rol Estratégico y protagónico en el sector eléctrico, con participación en toda la cadena productiva; Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Electricidad, así como la Exportación, en forma sostenible orientada al desarrollo económico y social del país, a través de la construcción de infraestructura eléctrica, que incremente la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural, con equidad y justicia social, priorizando el uso de recursos naturales renovables y energías alternativas.  La Línea de Transmisión Eléctrica Los Troncos – San Ignacio de Velasco, pretende beneficiar con energía eléctrica, toda el área de influencia del proyecto, dentro la cual se encuentran los Municipios de San Julián, San Ignacio de Velasco y poblaciones aledañas en el Departamento de Santa Cruz  Mediante D.S. Nº 4747 de 29 de junio de 2022, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en nombre y Representación del Estado Plurinacional de Bolivia, autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo, suscribir el Contrato de Préstamo N° 4633/BL-BO con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto total de hasta $us 78.000.000.- (SETENTA Y OCHO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a financiar el "Programa de Expansión de Infraestructura Eléctrica”, según el siguiente detalle:   1. Un monto de $us59.220.000 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) a ENDE como Organismo Ejecutor del Componente 1 del Programa; 2. Un monto de $us18.780.000.- (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) al Ministerio de Hidrocarburos y Energías como Organismo Ejecutor del Componente 2 del Programa.   Para llevar adelante el control, seguimiento y la generación de ortophotos de la ejecución y la correcta gestión del proyecto “Construcción Línea de Transmisión Interconexión San Ignacio de Velasco al SIN”, se requiere contar con un vehículo aéreo no tripulado DRONE RTK, por lo que se determina la necesidad de comprar, con cargo del Programa de Expansión de Infraestructura Eléctrica.  Para este fin, se requiere adquirir un equipo de primera calidad, para coadyuvar con la ejecución del Proyecto.   1. **OBJETIVO**   El objetivo del presente documento, es establecer los requisitos para la adquisición del siguiente equipo, en el marco del Programa de Expansión de Infraestructura Eléctrica.  Un (1) VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO DRONE RTK., para realizar inspecciones, procesamiento de ortophotos de la construcción de líneas eléctricas de transmisión y de las subestaciones, para Líneas de Transmisión y Subestaciones – Proyecto “Construcción Línea de Transmisión Interconexión San Ignacio de Velasco al SIN”.   1. **DATOS TÉCNICOS**   **ÍTEM 1.- DRONE RTK**   |  |  | | --- | --- | | **ESPECIFICACIÓN** | **CARACTERISTICAS** | | Tipo | Vehículo aéreo no tripulado – DRONE | | **Aeronave** | | | Altitud máxima de despegue | 6000 mts. o superior | | Velocidad máxima de ascenso | 8 m/s o superior | | Velocidad máxima de descenso | 4 m/s o superior | | Velocidad máxima de vuelo horizontal | 20 m/s o superior | | Velocidad máxima de vuelo (sin viento) | 20 km o superior | | Ángulo de inclinación máximo | 30° o superior | | Velocidad angular máxima | 120°/s o superior | | Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 35 min. o superior | | Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 30 min. o superior | | Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 40 ℃ | | Máxima resistencia al viento | Despegue y aterrizaje  -25 mph o superior  -12 m/s o superior | | Almacenamiento interno | 8GB o superior | | Almacenamiento Externo (Memoria SD) | Hasta 256 GB o superior | | Precisión de Desplazamiento | Cuanto RTK está habilitado:  Vertical: ± 0.1 m.  Horizontal: ±0.1m.  Cuanto RTK no está deshabilitado:  Vertical:  ±0.1m (con posicionamiento visual en normal operación)  ±0.5m (con GNSS en operación normal)  Horizontal:  ±0.3m (con posicionamiento visual en normal operación)  ±1.5m (con GNSS en operación normal) | | Sistema de sensores | Delantero, trasero, hacia arriba, hacia abajo, laterales | | **RTK** | | | GNSS de alta estabilidad de frecuencia única | GPS+BeioDou+GLONASS+Galileo | | RTK GNSS de alta precisión multisistema multifrecuencia | Frecuencia utilizados:  GPS: L1/L2;  GLONASS: L1/L2  BeiDou: B1/B2  Galileo: E1/E5  Tiempo de primer posicionamiento: < 50s  Precisión de posicionamiento:  Vertical 1.5 cm + 1 ppm (RMS);  Horizontal 1 cm + 1ppm (RMS) | | **GIMBAL** | | | Gimbal | Estabilización de tres ejes | | Rango mecánico | Inclinación: -135 ° a + 45 °; Rumbo: -100 ° a + 100 ° | | Rango de rotación controlable | Inclinación: -90 ° a + 30 °; Rumbo: -90 ° a + 90 ° | | Velocidad máxima de control (inclinación) | 300°/s o superior | | **Batería** | | | Capacidad | 7000 mAh o superior | | Tipo de Batería | LiPo | | Energía | 80 Wh o superior | | Cargador | 220 V  50 Hz o superior | | **Control Remoto** | | | Frecuencia de operación | 902-928 MHz (FCC)  2,400-2,4835 GHz  5,725-5,350 GHz | | Distancia máxima de transmisión | FCC ：15 km o superior  CE ：8 km o superior | | **Wifi** | | | Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz  5,725-5,850 GHz | | **Bluetooth del control remoto** | | | Protocolo | Bluetooth 5.0 o superior | | Frecuencia de operación | 2.400-2.4835 GHz | | **Pantalla del control remoto** | | | Resolución | 2340x1030 o superior | | Dimensiones | 6 pulgadas o superior | | Cuadros por segundo | 50 fps o superior | | Pantalla táctil | Multitáctil de 10 puntos | | **Batería de control remoto** | | | Tipo | Li-ion | | Capacidad nominal | 1900mAh | | Potencia nominal | 14W o superior | | Tiempo de funcionamiento | 2 horas aprox. (Brillo máx.)  3 horas aprox. (50% de brillo) | | Tiempo de carga | 90 min. aprox. | | **Especificaciones generales** | | | Almacenamiento interno | 8 GB + almacenamiento ampliable mediante tarjeta micro SD | | Puerto de salida de video | HDMI | | Tensión/corriente USB-A | 5V/2A | | Protección de ingreso | IP43 | | GNSS | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/NavIC/QZSS | | **Cámara** | | | Sensor | CMOS de 1 pulgada; 20 millones de píxeles efectivos | | Lente | FOV 82 ° Apertura F/ 2.8 – F/ 11 | | Rango ISO | Video: 100 – 44000 Foto: 100 – 6400 | | Velocidad de obturación | Modo foto:1/8000~8s | | Zoom | 1-16x (zoom sin perdida hasta 3x) | | Tamaño máximo de foto | 5472 \* 3648 (3: 2) 5472 \* 3076 (16: 9) 3840 \* 2160 (16: 9) | | Formato de imagen | JPG  12bits DNG  JPG+12bits DNG | | Modo foto | 5472x3076/P30/P25/P24  3840x2160/P60/P50/P48/P30/P25/P24  2720x1528/P60/P50/P48/P30/P25/P24  1920x1080/P60/P50/P48/P30/P25/P24 | | Formato de video | MP4, MOV | | Sistema de archivos de soporte | FAT32/exFAT | | **Equipo y Accesorios** | | | Equipo y accesorios mínimos a entregar | -Drone con módulo RTK y cámara 6k  -Mando del Drone con pantalla  -4 Baterías  -Módulo de carga para baterías  -Cargador de batería para vehículo  -Cable(s) de conexión para actualización y conexión con la PC si fuera necesario  -4 Hélices + 3 Hélices de repuesto  -micro SD de 32GB  -Caja rígida para transporte de accesorios y Drone  - Software de ajuste y etiquetado de imágenes. | | **Datos Generales** | | | Garantía | Garantía mínima de 12 meses del Drone, además debe incluir un certificado de garantía impreso de parte del proveedor. | | Especificación adicional | -El dispositivo Drone ofertado y los accesorios deben ser nuevos, de fabricación original y marca reconocida.  -El proveedor debe brindar capacitación en sitio del manejo del equipo, uso de los accesorios y asistencia técnica durante el periodo de garantía. |   **NOTAS:**   1. El proponente deberá incluir en su oferta, la capacitación para el manejo del equipo de manera teórico-práctico, incluyendo sus aplicaciones. La capacitación no debe ser menos a 2 días y debe ser realizado por personal especializado el cual debe ser aprobado y a satisfacción de ENDE (estas capacitaciones deberán ser en las oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba). 2. Las empresas legalmente establecidas en Bolivia deben ser distribuidores autorizado de las marcas de equipos que distribuyen. 3. El plazo máximo de entrega de 15 días calendario, en las oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba. 4. El plazo de validez de la cotización será de 30 días calendario.   El precio referencial para este equipo es de Bs. 33.530,00 (Treinta y Tres Mil Quinientos Treinta 00/100 Bolivianos).   1. **FORMA DE ENTREGA**   El vehículo aéreo no tripulado – DRONE RTK y sus accesorios, deberán ser entregados en las oficinas de ENDE en cajas cerradas de fábrica, las que serán abiertas en presencia del responsable de recepción de ENDE en oficinas centrales de ENDE en la ciudad de Cochabamba.  Para la recepción del bien se realizarán pruebas de correcto funcionamiento: ENDE efectuará las pruebas correspondientes antes de emitir el Acta de conformidad de Recepción.   1. **PLAZO DE ENTREGA**   La Empresa que se adjudique la provisión del equipo, tendrá un plazo máximo de entrega de 15 días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de la fecha de recepción de la Orden de Compra, Oficina de ENDE en la ciudad de Cochabamba, Calle Colombia N° O-655.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra.   1. **GARANTIA DE USO Y/O FUNCIONAMIENTO**   La garantía técnica del bien y accesorios, debe ser mínimo de un año, el cual se computará a partir de la emisión del Acta de conformidad de Recepción. La Garantía incluye reposición de bienes y/o partes.   1. **FORMA DE PAGO**   El pago se efectuará mediante Trasferencia Bancaria a una cuenta del proveedor, la cual debe estar activada en el SIGEP.  El pago se realizara contra entrega de Acta de conformidad de Recepción, de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar establecido, una vez que se haya firmado el Acta de conformidad de Recepción, el proveedor debe remitir la Factura y la solicitud de pago, documentos con las cuales se procederá el pago por el monto equivalente al 100% del monto total establecido en la Orden de Compra. | | | |

* 1. Planos o diseños. Este documento de licitación No incluye plano o diseño.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE PLANOS O DISEÑOS** | | |
| **PLANO O DISEÑO NO.** | **NOMBRE DEL PLANO O DISEÑO** | **PROPÓSITO** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Inspecciones y pruebas. Se realizarán Las siguientes inspecciones y pruebas: ***No aplica***

## SECCIÓN II – FORMULARIOS DE LA COTIZACIÓN

### CARTA DE LA COTIZACIÓN

|  |
| --- |
| *INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO*  *El Oferente deberá preparar esta Carta de la Cotización en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Oferente y su dirección comercial.*  *Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Oferentes en la preparación de este formulario.* |

Fecha de presentación de esta Cotización: *[Indicar día, mes y año de la presentación de la Cotización]*

Identificación y número de la SDC: *[Indicar el número del proceso]*

Para:***[Indicar el nombre del Comprador/Contratante]***

1. **Sin reservas:** Hemos examinado el documento de comparación de precios y no tenemos reserva alguna al respecto.
2. **Elegibilidad:** Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de intereses, de acuerdo con el numeral 3.
3. **Declaración de Mantenimiento:** No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el *Comprador* sobre la base de la suscripción de una Declaración de Mantenimiento en el país del *Comprador* de acuerdo con el numeral 3.6.
4. **Cumplimiento de las disposiciones:** Ofrecemos proveer los siguientes bienes de conformidad con el documento de comparación de precios y de acuerdo con el Cronograma de Entregas establecido en los Requisitos de los *Bienes y Servicios Conexos/Servicios*: *[Proporcionar una descripción breve de los Bienes y Servicios Conexos/Servicios]*
5. **Precio de la Cotización:** El precio total de nuestra Cotización, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el artículo (f) a continuación es:

Opción 1, en caso de un solo lote/ítem: el precio total es *[Indicar el precio total de la Cotización en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]*

O bien

Opción 2, en caso de múltiples lotes/ítems: (a) precio total de cada lote/ítem *[Indicar el precio total de cada lote/ítem en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]* y (b) precio total de todos los lotes/ítems (suma de todos los lotes/ítems) *[Indicar el precio total de todos los lotes/ítems en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]*

1. **Descuentos:** Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:
2. Los descuentos ofrecidos son: *[Especificar cada descuento ofrecido]*
3. El método de cálculo exacto para determinar el precio neto luego de aplicados los descuentos se detalla a continuación: *[Detallar la metodología que se usará para aplicar los descuentos].*
4. **Período de validez de la Cotización:** Nuestra Cotización se mantendrá vigente por el período establecido en el numeral 9, a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Cotizaciones establecida en el numeral 12 y seguirá teniendo carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho período.
5. **Garantía de Cumplimiento:** Si nuestra Cotización es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con el documento de comparación de precios.
6. **Una Cotización por Oferente:** No estamos presentando ninguna otra Cotización como Oferentes individuales, y no estamos participando en ninguna otra Cotización ni como miembros de una APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos del numeral 3.3.
7. **Suspensión e inhabilitación:** Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Así mismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del *Comprador* ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Empresa o ente de propiedad estatal:** *[Seleccione la opción correspondiente y elimine la otra].*

No somos una empresa o ente de propiedad estatal / Somos una empresa o ente de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos del numeral 3.5.

1. **Contrato vinculante:** Entendemos que esta Cotización, junto con su debida aceptación por escrito, constituirá una obligación contractual entre nosotros hasta que las partes hayan preparado y perfeccionado un contrato formal.
2. ***Comprador* no obligado a aceptar:** Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Cotización con el costo evaluado más bajo, ni ninguna otra Cotización que reciban.
3. **Prácticas Prohibidas:** Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en Prácticas Prohibidas.

Hemos leído y aceptamos cumplir y conocer las previsiones en cuanto a: i) elegibilidad y ii) disposiciones relativas a Prácticas Prohibidas descritas en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15), disponibles en el sitio virtual del Banco [www.iadb.org/integridad](http://www.iadb.org/integridad) y descritas en la Sección IV “Contrato”.

Nombre del Oferente\*: ***[Proporcionar el nombre completo del Oferente]***

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en nombre del Oferente\*\*:***[Proporcionar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Cotización]***

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Cotización: ***[Indicar el cargo de la persona que firma el Formulario de la Cotización]***

Firma de la persona nombrada anteriormente: ***[Indicar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores]***

NIT: ***[Indicar el NIT válido y activo]***

Fecha de la firma: **El día *[Indicar la fecha de la firma]*** **del mes** ***[Indicar mes]*** **del año *[Indicar año]***

**\*** En el caso de las Cotizaciones presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente.

\*\* La persona que firme la Cotización deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Cotización.

### 2. FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. DE ÍTEM/**  **LOTE** | **DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM/LOTE** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS Bs.** | **PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Bs.** | **PRECIO TOTAL**  **CON IMPUESTOS Bs.** | **FECHA DE ENTREGA** | **PAÍS DE ORIGEN** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** | | |  |  |  |  |  |

Firma Autorizada: ***[Firma del representante autorizado]***

Nombre y Cargo del Firmante: ***[Indicar el nombre completo del Firmante]***

Nombre del Oferente: ***[Indicar el nombre conforme a la matrícula de comercio]***

### 3. FORMULARIO DE PRECIO Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO: SERVICIOS CONEXOS

*[Solo para el caso de adquisición de Bienes y Servicios Conexos.]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  **DE**  **SERVICIO** | **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS** | **PAÍS DE ORIGEN** | **FECHA DE EJECUCIÓN EN EL LUGAR DE DESTINO FINAL** | **CANTIDAD Y UNIDAD FÍSICA** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL POR SERVICIO** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** | | | | |  |  |

Firma Autorizada: ***[Firma del representante autorizado]***

Nombre y Cargo del Firmante: ***[Indicar el nombre completo del Firmante]***

Nombre del Oferente: ***[Indicar el nombre conforme a la matrícula de comercio]***

### 4. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA COTIZACIÓN

*[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas.]*

Fecha: *[Indicar]*

Identificación y número de la SDC: *[Indicar]*

Para: ***[Indicar el nombre completo del Comprador/Contratante]***

Los suscritos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Cotización.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de contrato con el *Comprador* por un período de ***[Indicar el número de meses o años]*** contado a partir de ***[Indicar la fecha]*** si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la Cotización, a saber:

1. si retiramos nuestra Cotización durante el período de vigencia de la Cotización especificado en la Carta de la Cotización, o
2. si, una vez que el *Comprador* nos ha notificado de la aceptación de nuestra Cotización dentro del período de validez de la Cotización, (i) no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato, o (ii) no suministramos o nos negamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Solicitud de Cotización.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Cotización, expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) han transcurrido siete (7) días después de la expiración de nuestra Cotización, lo que ocurra primero.

Nombre del Oferente\*: ***[Proporcionar el nombre completo del Oferente]***

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en nombre del Oferente\*\*:***[Proporcionar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Cotización]***

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Cotización: ***[Indicar el cargo de la persona que firma el Formulario de la Cotización]***

Firma de la persona nombrada anteriormente: ***[Indicar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores]***

NIT: ***[Indicar el NIT válido y activo]***

Fecha de la firma: **El día *[Indicar la fecha de la firma]*** **del mes** ***[Indicar mes]*** **del año *[Indicar año]***

**\*** En el caso de las Cotizaciones presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente.

\*\* La persona que firme la Cotización deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Cotización.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Cotización deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Cotización].*