

**FORMULARIOS**

**MÉTODO:**

**COMPARACIÓN DE PRECIOS**

**CATEGORÍA:**

**BIENES**

|  |  |
| --- | --- |
| ***EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ENDE***  ***PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA***  ***CONTRATO DE PRÉSTAMO 4633/BL-BO*** | ***ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y CALZADOS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO CONST. LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN SAN IGNACIO DE VELASCO AL SIN - GESTIÓN 2025***  ***4633/BL-BO-1***  ***BO-L1190-P00083***  ***CP-BID-ENDE-PEIE.2025-39***  ***CUCE: 25-0514-00-*** ***1597872-1-1***  ***Cochabamba, 26 de septiembre de 2025*** |

1. **ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES**

**ROPA DE TRABAJO**

| **NO. DE ÍTEM** | **NOMBRE DE LOS**  **BIENES Y SERVICIOS CONEXOS/**  **SERVICIOS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS**  **REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS**  **OFRECIDO** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **PANTALON JEAN** | | |
|  |  | **Tela:** Jean Algodón  **Gramaje:** 12 onzas / Yd2  **Color:** Azul.  **Encogimiento:** -2% (+/ - 2)  Pre-lavado enzimático.  **Acabado:**  **Costura:** La confección deberá realizarse con costura "over lock"  de hasta 3 hilos para la costura principal, reforzados en los bolsillos, pretina, costados, entrepiernas y tobillos. Se debe  diferenciar varón y dama  **Bolsillos:** 2 bolsillos en la parte delantera y 2 en la parte trasera.  **Cinta reflectiva:** de1 pulgada (plateado): en ambas piernas por debajo de la rodilla.  (El proveedor deberá cumplir con las normas ANSI 107-2015)  **Ensayos de laboratorio**  El proveedor adjudicado debe presentar de una certificación de la composición de la tela por un organismo de inspección / laboratorio autorizado.  **Composición de Tejido:** 100%  algodón con tolerancia ( +/-1%)  UNE-EN ISO 1833-1:2011  **Considerar:**  Disponibilidad de tallas:(estandarizadas brasileras tanto para dama y varón)  34-36-38-40-42-44-46-48 (damas y varones) y tallas especiales |  |
| **2** | **CAMISA MANGA LARGA** | | |
|  |  | **Tela:** Jean algodón  **Gramaje:** 7 onzas/Yd2  **Color:** Jean Azul  **Encogimiento**: -2% (+/- 2).  Pre - lavado enzimático  **Acabado**:  **Costuras:** La confección del cuello, puños, cintura y costados deberá realizarse con máquina "over lock" de hasta 2-3 hilos y con costura recta de refuerzo de 2 hilos.  Considerando tanto para varón y dama  **Bolsillos:** 2 bolsillos en la parte delantera con un botón (no metálicos).  Cinta reflectiva de una (1) pulgada (plateado) con alta visibilidad, en ambos lados hombros y brazos, en la espalda y  de frente  Cumplir con la norma ANSI 107-2015)  **Bordados:**  **1.** Bolsillo izquierdo Logotipo de ENDE, a la altura del corazón (color original) de medidas de 10 cm de largo x 5 cm de  alto.  **2.** Brazo derecho Bandera de Bolivia, de 7 cm de largo y 5 cm de ancho.  **3.** Año correspondiente a la gestión en curso. En el doblez de los botones de la camisa, cara interior, por debajo del  último botón. (No visible)  **Bordado en velcro:**  1. Bolsillo derecho, inicial del primer nombre y apellido del personal y tipo de sangre.  **Exigencia adicional:**  - Se requiere la presentación de  certificación de:  Ensayos de laboratorio  Se requiere la presentación de una certificación de la composición de la tela por un organismo de inspección / laboratorio autorizado  Composición de tejido: 100% Algodón con tolerancia (+/- 1%)  **- Composición de Tejido:**  UNE-EN ISO 1833-1  **Considerar: Disponibilidad de tallas:**  Se debe considerar como referente tallas estandarizadas Brasileras o su equivalente de otros países.  XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL. |  |
| **3** | **CHAMARRA IMPERMEABLE** | | |
|  | **1** | Chamarra desmontable doble. Impermeable y térmica  **Color:** Azul u otro similar.  **Tela:** Tazlan tejido impermeable / Composición 100% (+/- 1%) poliéster / poliamida.  **Forro interior:** Chamarra térmica fabricada con tela Nylon (100% sintética) que repele el agua y protege del viento.  Aislamiento térmico interno de tela polar  **Confección:** Prenda exterior: Confeccionada con costuras dobles para una mayor resistencia al movimiento. Con costura tipo cadeneta para dar flexibilidad en las áreas críticas: sisa, espalda y costuras laterales  **Frentes:** Cierre plástico, cubierto con una solapa de tela tazlan. La solapa se ajusta con cuatro broches metálicos colocados internamente y distribuidos en la apertura frontal / Dos bolsillos verticales colocados en los extremos inferiores. Tapa de 2 cm y cierre tractor MP60.  Atraques de seguridad en extremos superiores de tapas y bolsillos.  Un bolsillo vertical interno en el frente superior izquierdo con cierre tractor.  Tres ojalillos metálicos para ventilación colocados en la parte inferior de la sisa a ambos lados /Mangas: Ajuste de puños con banda de velcro / Capucha desmontable con cierre de nylon número 5. Cordón elástico de ajuste y reguladores plásticos en los extremos. Forro interior de nylon  **Detalles Interiores**  Forro interior desmontable con la funcionalidad de una chamarra liviana.  Puede utilizarse independientemente de la chamarra exterior.  Confeccionada en nylon ligero, con costura matelasse en cara externa y en el interior para fijar la tela a la manta térmica.  Cierre central MP 60 reversible, que permite el enganche a la chamarra externa.  Dos bolsillos externos con cierre tractor y dos bolsillos internos (tipo bolsa).  Puños falsos internos elastizados que permiten un ajuste cómodo.  Ribetes a contraste, cubriendo todas las costuras interiores para un acabado limpio de la prenda.  **Composición de tejido:**  Resistencia a ruptura/Resistencia a la rasgadura  **Bordado logotipo:**  El logotipo de ENDE, bordado en el parte superior izquierdo a la altura del corazón (en color original) de medidas de 10 cm. de largo x 5 cm. de alto el Logo institucional bordado con hilo para asegurar resistencia, solidez al lavado y brillo adecuado.  **Tallas:** XS a XXXL. diferenciado para damas y varones. |  |
| **4** | **CHALECO** | | |
|  |  | **Tela:** Kaki de primera Algodón  **Color:** Azul  **Acabado**:  **Bolsillos:**  Parte superior: Dos bolsillos con pretina.  Parte inferior: 2 bolsillos con pretina.  Por encima de los bolsillos de la parte inferior se debe considerar dos bolsillos con cierre.  Parte de la espalda: 1 bolsillo con cierre.  **Cinta reflectiva:** de 1 pulgada (Plateado)  Posterior: Parte superior de la espalda.  Frente: Después de los bordados parte superior.  Parte superior del bolsillo izquierdo: Logotipo de ENDE, a la  altura del corazón (en variedad de color original) de medidas de  10 cm. de largo x 5 cm. de alto).  Parte superior del bolsillo derecho: Nombre del trabajador el  (inicial nombre y apellido), tipo de sangre (adaptable con velcro  adhesivo)  **Costura:** Doble costura alrededor del chaleco, reforzar los bolsillos, debe tener ajustadores en ambos lados y tener su forro al interior.  **Ensayos de laboratorio**  (deseable)  - **Composición de Tejido:**  UNE-EN ISO 1833-1:2011    **Considerar:**  Disponibilidad de tallas S-M-L-XL-XXXL |  |
| **5** | **PONCHO IMPERMEABLE PVC** | | |
|  |  | Composición:  Material PVC.  Impermeable 100%  Espesor 0.32mm.  **Acabado / Costuras:**  Con capucha tipo capa, bolsillo en la parte delantera. Deseable  con broches de nylon a ajustar.  Costuras termo soldadas |  |
| **6** | **SOMBRERO LEGIONARIO (TIPO SAFARI)** | | |
|  | Sombrero Legionario O Cazador Con Capa Protección Del Sol | Meses sin  intereses | (TIPO SAFARI)  - Sombrero de tela Kaki / color azul (100% algodón, con tolerancia (+/- 1%)  - Protección de cuello de largo 25 cm - -Agujeros de ventilación para una óptima circulación del aire  - Logo de ende en la parte frontal del sombrero.  Nota: Se considera aceptable otra norma reconocida equivalente, que cumpla con las especificaciones técnicas del producto |  |
| **LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA:** | | |  |
| El lugar de entrega será en la oficina central de ENDE ubicado en la Calle Colombia N° 655 entre Falsuri y Suipacha. La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes se realizará en dichas oficinas.  Los costos de descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en las Instalaciones de ENDE corren por cuenta del proveedor. | | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder de los días detallados en la columna “**PLAZOS DE ENTREGA”**, computables a partir de la recepción de la Orden de Proceder por parte del proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. | | |  |
| El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. | | |  |
| **MUESTRA DE LOS BIENES** | | |  |
| Los proponentes, deberán adjuntar a su propuesta una muestra de los ítems a los cuales se están presentando; la misma que una vez evaluada por la comisión de revisión será devuelta. | | |  |
| **FORMA DE PAGO** | | |  |
| El pago se efectuará mediante Trasferencia Bancaria a cuenta del proveedor vía SIGEP, de la siguiente forma:  **PAGOS PARCIALES**  Contra entrega de los ítems adjudicados de acuerdo al plazo de entrega definido, a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto, una vez que se haya firmado las actas de conformidad. | | |  |
| **PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA** | | |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. | | |  |
| **PRUEBAS** | | |  |
| ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones correspondientes y las respectivas pruebas previas a la recepción de los bienes de en el lugar de entrega: Inspección y prueba de calidad de confección, como también inspección o prueba de calidad y cumplimiento de todas las normas. | | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA** | | |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la oficina central de ENDE en la ciudad de Cochabamba, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura. | | |  |
| **CLASIFICACIÓN Y LISTADO DE LAS TALLAS** | | |  |
| Una vez que el proveedor se adjudique el proceso, ENDE deberá proporcionar las tallas de cada ítem a suministrar; cuando se tenga el relevamiento de las tallas con el Vo Bo de ENDE, se emitirá la Orden de Proceder para el suministro de los bienes. - El bordado del nombre con su apellido y el grupo sanguíneo, deberá poder ser adherido a las camisas, chamarras y chalecos mediante un parche, velcro sistema. | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CALZADOS DE SEGURIDAD** | | |
| **NO. DE ÍTEM** | **NOMBRE DE LOS**  ***BIENES Y SERVICIOS CONEXOS/***  ***SERVICIOS*** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS**  **PEDIDO** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS**  **OFRECIDO** |
| **7** | **CALZADOS DE SEGURIDAD** | | |
|  |  | El calzado debe tener las siguientes especificaciones:  - Punta material compuesto que cumpla con las normas (Presentar respaldo).  - Suela altamente antideslizante de caucho (Presentar respaldo).  - Protección contra riesgo eléctrico en circuitos abiertos hasta los 14000 voltios en condiciones secas (Presentar respaldo).  - Resistente al agua  - Estabilidad  - Flexibilidad  - Confort (Muy Importante)  Norma: ASTM F2413-11 / ASTM F2412-11.  Nota: Se considera aceptable otra norma reconocida equivalente, que cumpla con las especificaciones técnicas del producto.  Nota: cuando corresponda, presentar una certificación de laboratorio de pruebas antideslizante del calzado propuesto  Los respaldos donde se verifique el cumplimiento de los estándares de las normas de referencia, deben especificar claramente el modelo del producto. |  |
| **8** | **BOTAS IMPERMEABLES PARA USO INDUSTRIAL 40.5 CM** | | |
|  |  | Las botas Impermeables deben tener las siguientes especificaciones:  - Caña larga hasta las rodillas - Punta de acero resistente a la compresión e impacto. - Resistente a los derivados del petróleo, ácidos y álcalis. - Planta resistente a la abrasión, flexión, con diseño antideslizante. - Bota con prueba de estanqueidad.  Norma: ASTM F2412-11.  **Nota:** Se considera aceptable otra norma reconocida equivalente, que cumpla con las especificaciones técnicas del producto. |  |
| **CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES** | | | |
| **LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA:** | | |  |
| El lugar de entrega será en la oficina central de ENDE ubicado en la Calle Colombia N° 655 entre Falsuri y Suipacha. La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes se realizará en dichas oficinas.  Los costos de descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en las instalaciones de ENDE corren por cuenta del proveedor. | | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los días detallados en la columna **“PLAZOS DE ENTREGA”**, computables a partir de la recepción de la Orden de proceder por parte del proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. | | |  |
| **MUESTRA DE LOS BIENES** | | |  |
| Los proponentes, deberán adjuntar a su propuesta una muestra del calzado propuesto; la misma que una vez evaluada por la comisión de revisión será devuelta.  En caso de adjudicación la empresa debe presentar una muestra de todas las tallas para realizar las medidas correspondientes. | | |  |
| **FORMA DE PAGO** | | |  |
| El pago se efectuará mediante Trasferencia Bancaria a cuenta del proveedor vía SIGEP, de la siguiente forma:  **PAGOS PARCIALES**  Contra entrega de los ítems adjudicados de acuerdo al plazo de entrega definido, a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto, una vez que se haya firmado las actas de conformidad. | | |  |
| **PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA** | | |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. | | |  |
| **PRUEBAS:** | | |  |
| ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones correspondientes y las respectivas pruebas previas a la recepción de los bienes de en el lugar de entrega: Inspección y prueba de calidad y cumplimiento de todas las normas. | | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA** | | |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la oficina central de ENDE en la ciudad de Cochabamba, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura. | | |  |
| **CLASIFICACION Y LISTADO DE LAS TALLAS** | | |  |
| Una vez que el proveedor se adjudique el proceso de calzados de seguridad deberá contar con tallas desde el 37 hasta el 44. | | |  |
|  | | |  |

|  | **EQUIPO DE PROTECCION** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO. DE ÍTEM** | **NOMBRE DE LOS**  ***BIENES Y SERVICIOS CONEXOS/***  ***SERVICIOS*** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS**  **PEDIDO** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS**  **OFRECIDO** |
| **9** | **CASCO DE SEGURIDAD** | | |
|  |  | -Fabricado en polietilieno ó policarbonato de alta densidad  -Tipo II (proteger la cabeza contra impactos por golpes en la parte superior, frontal, lateral y trasera de la cabeza)  -Clase E (Resistentes a 20.000 voltios. Reducen el riesgo eléctrico ante la exposición a conductores de alto voltaje)  -Color blanco  - 4 soportes para mejor ajuste  -Ranuras laterales para montaje de protector auditivo y yugular  -Debe tener grabado en el casquete la fecha de fabricación, Indicando día, mes y año.  - Disponibilidad de ala frontal o ala total, a requerimiento.  - Suspensión fast track  - Sistema rachet de fácil ajuste  - Bandas de hilo de alta resistencia  - Banda de sudor reemplazable  - Ajuste vertical para altura clase E  - 4 soportes para mejor ajuste.  - BARBIQUEJO O YUGULAR  Debe ser de material elástico y  resistente, acoplable al caso.  Norma:  ANSI Z 89.1:2014 (solo es para el casco de seguridad)  Nota: El casco debe incluir el arnés y barbiquejo. |  |
| **10** | **LEGIONARIO PARA CASCO** | | |
|  |  | -Tela kaki resistente que evite que al adaptarse el casco se rompa, con tolerancia (+/-1%) (Presentar respaldo)  - Protección del cuello de largo 25 cm  - Material: Algodón  - Logo de Ende en la parte de atrás de tamaño 10 cm de ancho y 5 cm de alto.  Nota: Se considera aceptable otra norma reconocida equivalente, que cumpla con las especificaciones técnicas del producto. |  |
| **11** | **LINTERNA PARA CASCO DE SEGURIDAD** | | |
|  |  | - Linterna frontal 7 LED en blíster cerrado, con vincha ajustable con las siguientes características:  - Duración 50 hrs.  - Vida útil de foco: 8000 hrs.  - Funcionamiento a pilas (AA o AAA)  - Rango de 20 lm a 120 lm (lúmenes).  - Banda de sujeción a casco de seguridad, regulable y adaptable  - No mayor a los 150 gr (gramos)  - Resistente al agua*.* |  |
| **12** | **PROTECTOR AUDITIVO DE COPA** | | |
|  |  | - Copa fabricada en polímero de alta resistencia  - Cojinete fabricado en polímero, suave, blando que bordea a cada copa  - Arnés eléctricamente aislado resistente a las torceduras y deformaciones  - Adosable al casco.  -Superior a 95 dB  ANSI S3.19: 1974 y/o IRAM EN 352.1:2003  **Nota:** Se considerará otra norma reconocida equivalente, que cumpla con las especificaciones técnicas del producto. |  |
| **13** | **PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION** | | |
|  |  | - Polímero libre de silicona  - Lavable y reutilizable  - Diseño de tres aletas  - Material anti alergénico  - Nota: Este EPP será utilizado en avientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB, analizados con el monitoreo de ruido.  Normas  ANSI S3.19 1974 –  ANSI/ASA S12.6-2016  - UNE-EN 352-2:2003  **Nota:** Se considera aceptable otra norma reconocida equivalente, que  cumpla con las especificaciones  técnicas del producto. |  |
| **14** | **LENTES DE SEGURIDAD OSCURAS** | | |
|  |  | Lentes de seguridad con protección lateral oscuras de:  - Policarbonato de alta resistencia  (Alto impacto)  - Anti-empañante  - Antiestática  - Anti-rayadura  - Absorción de 99.9 % rayos UV  - Resistente a sustancias químicas  - Marco y patilla termoplástica.  - Los lentes deben incluir un cordón ajustable.  Norma ANSI Z 87.1 y/o ANSI Z  87.1+ :2010 |  |
| **15** | **LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES** | | |
|  |  | Lentes de seguridad con protección lateral transparentes de:  - Policarbonato de alta resistencia  (Alto impacto)  - Anti-empañante  - Antiestática  - Anti-rayadura  - Absorción de 99.9 % rayos UV  - Resistente a sustancias químicas  - Marco y patilla termoplástica.  - Los lentes deben incluir un cordon ajustable  Norma: ANSI Z 87.1 y/o ANSI Z  87.1+ :2010 |  |
| **16** | **MASCARILLA DESCARTABLE CON APLICACIÓN PARA POLVO** | | |
|  |  | - Protección respiratoria para retener  partículas sólidas y/o acuosas.  - Retención de un 95% de polvos  tóxicos y neblinas.  - Aplicación para la retención de  contaminantes.  Norma: NIOSH  **Nota:** Se considera aceptable otra norma reconocida equivalente, que cumpla con las especificaciones técnicas del producto. |  |
| **17** | **GUANTE DE PROTECCION DE CUERO (CLASE 0,1,3)** | | |
|  |  | - Cuero flor vacuno de alta calidad.  - Los puños de cuero vacuno son de cuero resistente del lado de la palma de la mano y de vinilo color naranja en el dorso.  Norma: ASTM F496 |  |
| **18** | **GUANTE MECANICO** | | |
|  |  | - Cuero flexible.  - Resistente a abrasión, corte, desgarro, penetración.  Norma IRAM 3600/ EN 420 /  EN 388 / NB 349  Nota: Se considera aceptable otra reconocida equivalente, que cumpla con las especificaciones técnicas del producto |  |
| **19** | **GUANTE ERGONÓMICO FLEXIBLE O PALMA ENGOMADA** | | |
|  |  | - Guante recubierto de inmersión de látex natural con acabado rugoso,  - Puño tejido, forro de poli algodón sin costuras  - Resistente a la abrasión y penetración.  Norma: IRAM 3600/ EN 420 /  EN 388 / NB 349  Nota: Se considerará aceptable otro reconocido equivalente, que cumpla con las especificaciones técnicas del producto |  |
| **20** | **DELANTAL DE CUERO** | | |
|  |  | - Fabricado en carnaza.  - Carnaza espesor mayor de 1.3 mm.  - Hilo de algodón calibre 30/4.  - Cintas de algodón. |  |
| **CONDICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE BIENES** | | | |
| **LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA:** | | |  |
| El lugar de entrega será en la oficina central de ENDE ubicado en la Calle Colombia N° 655 entre Falsuri y Suipacha. La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes se realizará en dichas oficinas.  Los costos de descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en las instalaciones de ENDE corren por cuenta del proveedor. | | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los días detallados en la columna **“PLAZOS DE ENTREGA”**, computables a partir de la recepción de la Orden de proceder por parte del proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. | | |  |
| **MUESTRA DE LOS BIENES** | | |  |
| Los proponentes, deberán adjuntar a su propuesta una muestra de los bienes a los cuales se están presentando en cada lote; la misma que una vez evaluada por la comisión de revisión será devuelta. | | |  |
| **FORMA DE PAGO** | | |  |
| El pago se efectuará mediante Trasferencia Bancaria a cuenta del proveedor vía SIGEP, de la siguiente forma:  **PAGOS PARCIALES**  Contra entrega de los ítems adjudicados de acuerdo al plazo de entrega definido, a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto, una vez que se haya firmado las actas de conformidad. | | |  |
| **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** | | |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas | | |  |
| **PRUEBAS:** | | |  |
| ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones correspondientes y las respectivas pruebas previas a la recepción de los bienes de en el lugar de entrega: Inspección y prueba de calidad de confección, como también inspección o prueba de todos los bienes. | | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA** | | |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de ENDE en la ciudad de Cochabamba, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura. | | |  |
|  | | |  |

## SECCIÓN II – FORMULARIOS DE LA COTIZACIÓN

### CARTA DE LA COTIZACIÓN

|  |
| --- |
| *INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO*  *El Oferente deberá preparar esta Carta de la Cotización en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Oferente y su dirección comercial.*  *Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Oferentes en la preparación de este formulario.* |

Fecha: [Indicar día, mes y año de la presentación de la Cotización]

Para: [Indicar el nombre del Comprador/Contratante]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. DE *ÍTEM/***  ***LOTE*** | **DESCRIPCIÓN DEL *ÍTEM/LOTE*** | **UNIDAD FÍSICA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO Bs. (\*)** | **PRECIO TOTAL**  **Bs. (\*)** | **LUGAR DE ENTREGA** | **PLAZO DE ENTREGA** | **PAÍS DE ORIGEN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COTIZACIÓN TOTAL** | | |  | ***Colocar la cifra en números y letras*** | | | | |

(\*) El precio cotizado incluye los impuestos y todos los costos necesarios para *hacer llegar los Bienes/ejecutar los Servicios distintos de consultoría*, en el lugar de entrega.

Con la presentación de nuestra Cotización, declaramos lo siguiente:

**-** Hemos examinado la Solicitud de Cotizaciones y no tenemos reserva alguna al respecto.

**-** Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de intereses, de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (en su versión vigente).

**-** Nuestra Cotización se mantendrá vigente por el período de ***[El OE deberá indicar el número de días]*** días calendario, a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Cotizaciones y seguirá teniendo carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho período.

**-** Declaramos que, si retiramos la Cotización durante su período de validez, no cumplimos con la firma del Contrato o no suministramos una Garantía de Cumplimiento cuando sea solicitada, podremos ser declarados no elegibles para la adjudicación de un contrato por parte del *Comprador/Contratante* durante el período de un (1) año.

**-** No estamos presentando ninguna otra Cotización como Oferentes individuales, y no estamos participando en ninguna otra Cotización ni como miembros de una APCA ni como subcontratistas.

**-** Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo. Así mismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del *Comprador/Contratante* ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- *[Seleccione la opción correspondiente y elimine la otra].*

No somos una empresa o ente de propiedad estatal / Somos una empresa o ente de propiedad estatal, pero podemos demostrar que (i) tenemos autonomía legal y financiera; (ii) operamos conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependemos de ninguna agencia del *Comprador/Contratante*.

**-** Entendemos que esta Cotización, junto con su debida aceptación por escrito, constituirá una obligación contractual entre nosotros hasta que las partes hayan preparado y perfeccionado un contrato formal.

- Entendemos que el *Comprador/Contratante* no está obligado a aceptar la Cotización con el costo evaluado más bajo, ni ninguna otra Cotización que reciban.

-  Hemos leído y aceptamos cumplir y conocer las previsiones en cuanto a: i) elegibilidad y ii) disposiciones relativas a Prácticas Prohibidas descritas en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15), disponibles en el sitio virtual del Banco [www.iadb.org/integridad.`](http://www.iadb.org/integridad.%60)

-  Declaramos nuestro compromiso de practicar la responsabilidad ambiental y social -ESHS y cumplir con el Marco de Política Ambiental y Social del Banco.

Nombre del Oferente, dirección, teléfono y NIT: ***[Proporcionar datos completos y vigentes del Oferente]***

Nombre y cargo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en nombre del Oferente:***[Proporcionar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de Cotización]***

Firma de la persona nombrada anteriormente: ***[Indicar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores]***

Sello de la empresa:

### 2. FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. DE ÍTEM/**  **LOTE** | **DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM/LOTE** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS Bs.** | **PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Bs.** | **PRECIO TOTAL**  **CON IMPUESTOS Bs.** | **FECHA DE ENTREGA** | **PAÍS DE ORIGEN** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** | | |  |  |  |  |  |

Firma Autorizada: ***[Firma del representante autorizado]***

Nombre y Cargo del Firmante: ***[Indicar el nombre completo del Firmante]***

Nombre del Oferente: ***[Indicar el nombre conforme a la matrícula de comercio]***

### 3. FORMULARIO DE PRECIO Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO: SERVICIOS CONEXOS

*[Solo para el caso de adquisición de Bienes y Servicios Conexos.] (No Aplica)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  **DE**  **SERVICIO** | **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS** | **PAÍS DE ORIGEN** | **FECHA DE EJECUCIÓN EN EL LUGAR DE DESTINO FINAL** | **CANTIDAD Y UNIDAD FÍSICA** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL POR SERVICIO** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** | | | | |  |  |

Firma Autorizada: ***[Firma del representante autorizado]***

Nombre y Cargo del Firmante: ***[Indicar el nombre completo del Firmante]***

Nombre del Oferente: ***[Indicar el nombre conforme a la matrícula de comercio]***

### 4. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA COTIZACIÓN

*[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas.]*

Fecha: *[Indicar]*

Identificación y número de la SDC: *[Indicar]*

Para: ***[Indicar el nombre completo del Comprador/Contratante]***

Los suscritos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Cotización.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de contrato con el *Comprador* por un período de ***[Indicar el número de meses o años]*** contado a partir de ***[Indicar la fecha]*** si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la Cotización, a saber:

1. si retiramos nuestra Cotización durante el período de vigencia de la Cotización especificado en la Carta de la Cotización, o
2. si, una vez que el *Comprador* nos ha notificado de la aceptación de nuestra Cotización dentro del período de validez de la Cotización, (i) no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato, o (ii) no suministramos o nos negamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Solicitud de Cotización.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Cotización, expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) han transcurrido siete (7) días después de la expiración de nuestra Cotización, lo que ocurra primero.

Nombre del Oferente\*: ***[Proporcionar el nombre completo del Oferente]***

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en nombre del Oferente\*\*:***[Proporcionar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Cotización]***

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Cotización: ***[Indicar el cargo de la persona que firma el Formulario de la Cotización]***

Firma de la persona nombrada anteriormente: ***[Indicar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores]***

NIT: ***[Indicar el NIT válido y activo]***

Fecha de la firma: **El día *[Indicar la fecha de la firma]*** **del mes** ***[Indicar mes]*** **del año *[Indicar año]***

**\*** En el caso de las Cotizaciones presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente.

\*\* La persona que firme la Cotización deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Cotización.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Cotización deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Cotización].*